**

Адаптированная программа

По профессиональному трудовому обучению

6 класс (девочки)

Составитель: Янабаева Лариса Зиннатовна

учитель ИЗО и технологии

первая квалификационная категория

с. Аслана, 2020 г.

Рабочая программа разработана в соответствии с Программами специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида под редакцией В.В.Воронковой 2010 года по учебнику Картушиной Г.Б., Мозговой Г.Г. (М., «Просвещение», 2010 год).

**Требования к уровню подготовки выпускников**

***Учащиеся должны знать:***

* безопасные приемы работы в швейной мастерской по обработке ткани ручными инструментами, на оборудовании по влажно-тепловой обработке ткани, на швейной машине;
* способы получения ткани из натуральных волокон, свойства ткани и их применение в быту, виды переплетений;
* устройство швейной машины с электроприводом, устройство машинной иглы, правила замены машинной иглы;
* технологию выполнения следующих машинных краевых швов: в подгибку с закрытым срезом, накладной с закрытым срезом, обточной;
* технологию обработки накладного кармана, подкройной обтачки, боковых и нижнего срезов фартука, ночной сорочки, трусов-плавок, головного убора;
* технологию наложения заплаты;
* требования к качеству готового изделия;
* правила электробезопасности и эксплуатации бытовых электроприборов.

***Учащиеся должны уметь:***

* определять простые неполадки швейной машины, регулировать натяжение верхней и нижней нитей, заменять машинную иглу;
* определять вид ткани по ее свойствам;
* читать и строить чертеж изделий;
* выполнять краевые швы: в подгибку с закрытым срезом, накладной с закрытым срезом, обточной;
* обрабатывать детали кроя;
* выполнять влажно-тепловую обработку ткани;
* определять качество готового изделия;
* выполнять ремонт одежды.

**Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:**

* для дальнейшей трудовой деятельности (математики, естественнонаучных дисциплин, рисования);
* овладения культурой труда;
* формирования навыков в выборе дальнейшей профессии;
* культуры поведения и бесконфликтного общения;
* развития художественного вкуса.

**Содержание курса**

**I четверть**

**Вводное занятие**

Профессия швеи-мотористки. Задачи обучения и план работы на четверть. Правила работы в мастерской. Распределение рабочих мест.

**Обработка обтачкой среза ткани**

***Теоретические сведения***. Обтачка: виды и применение в изготовлении белья и легкого платья, правила соединения.

***Умение****.* Ориентировка, по операционной предметной карте.

***Упражнение****.* Обработка срезов ткани с помощью обтачки на образце.

***Практические работы*.** Раскрой и стачивание долевых, поперечных и косых обтачек с опорой на операционную предметную карту. Обработка деталей обтачкой (одинарной и двойной).

**Обработка долевой обтачкой косого среза тк**ани

***Издели****е*. Косынка для работы.

***Теоретические сведения***. Косой срез ткани: свойства (растяжимость и сыпучесть краев), учет свойств при обработке изделия.

***Практические работы***. Складывание ткани для раскроя косынки. Определение правильности косого среза на ткани. Определение размера долевой обтачки для обработки среза. Раскрой и соединение долевой обтачки. Обработка долевой обтачкой косынки.

**Обработка сборок**

***Изделие***. Отделка изделия (сборки).

***Теоретические сведения.*** Сборка как отделка на женском и детском легком платье, белье, рабочей одежде. Правила припуска ткани на сборку. Положение регулятора строчки на швейной машине для выполнения сборок.

***Упражнения.*** Прокладывание на образце двух параллельных строчек на швейной машине и ручным способом (мелкими сметочными стежками).

***Практические работы***. Выполнение и равномерное распределение сборок.

**Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза в поясном изделии**

***Изделие***. Фартук с закругленным срезом на поясе.

***Теоретические сведения***. Производство хлопчатобумажной ткани. Полотняное переплетение. Свойства хлопчатобумажной ткани. Фартук: ткани для пошива, детали, названия контурных срезов, швы, виды отделки. Строчки для сборок. Контрольная линия,

***Умение***. Распознавание вида хлопчатобумажной ткани.

***Лабораторная работа***. Определение хлопчатобумажных тканей по внешнему виду, на ощупь, по особенности горения нитей.

***Практические работы.*** Прокладывание контрольной линии на основной детали. Определение размера и изготовление из отделочной ткани косой обтачки. Обработка закругленного среза основной детали двойной косой обтачкой. Прокладывание машинных строчек для образования сборок по верхнему срезу. Равномерное распределение сборок. Обтачивание концов пояса. Заметывание одного среза пояса, определение его середины, совмещение с серединой основной детали. Приметывание и соединение пояса с основной деталью. Отделка и утюжка фартука.

**Ремонт одежды**

***Изделие.*** Заплата.

***Теоретические сведения.*** Заплата: формы, способы пришивания. Ручной способ.

***Упражнение.***Пришивание заплаты ручным способом на образце.

***Практические работы.*** Подбор ткани для заплаты из гладко-крашенной ткани и с рисунком (в соответствии с тканью изделия по качеству, цвету, рисунку). Подготовка изделия к ремонту. Определение места наложения и размера заплаты. Раскрои заплаты с прибавкой на швы. Подгибание и заметывание срезов заплаты.Наложение с изнаночной стороны изделия и приметывание заплаты. Подравнивание и подгиб на изнаночную сторону краев поврежденной ткани изделия. Подшивание подогнутых краев изделия и заплаты вручную косыми стежками. Утюжка заплаты.

**Самостоятельная работа**

Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. Выполнение машинным способом сборок по поперечному срезу.

**II четверть**

**План работы на четверть**. Правила безопасной работы с электроутюгом.

**Запошивочный шов**

***Теоретические сведения***. Виды соединительного шва, ширина в готовом виде (0,7 см), конструкция, применение. Запошивочный шов.

***Умение***. Выполнение запошивочного шва.

***Упражнение***. Выполнение запошивочного шва на образце.

***Практические работы.*** Сложение ткани с выпуском одного среза. Вкладывание одной детали в подогнутый срез второй. Сметывание детали с соблюдением установленной ширины шва. Выполнение запошивочного шва.

**Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой**

**плечевого бельевого изделия с закругленным срезом**

***Изделия.*** Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым вырезом.

***Теоретические сведения***. Понятие масштаб. Масштабная линейка, применение, приемы работы. Правила и последовательность измерения человеческой фигуры. Обозначение мерок. Размеры изделия. Оформление чертежа изделия. Мерки для построения чертежей плечевого бельевого женского изделия. Название деталей изделия и контурных срезов. Переплетение нитей в сатине и сарже. Сравнение этого переплетения с полотняным переплетением.

***Практические работы***. Снятие мерок. Определение размера изделия. Расчет расхода ткани на изделие. Определение деталей и контурных срезов на выкройке. Проведение вспомогательных линий. Деление отрезков на равные части и обозначение мест деления.

**Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом изделии**

***Изделия***. Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым вырезом и завязками сзади.

***Теоретические сведения***. Нижняя сорочка, ткани для пошива, детали, швы. Названия контурных срезов. Определение середины деталей путем сложения. Разновидности обработки срезов косой обтачкой. Назначение надсечки.

***Практические работы.*** Прокладывание контрольных линий (по середине деталей). Соединение деталей изделия по образцу. Сметывание деталей. Обработка боковых и плечевых срезов запошивочным швом. Обработка косой обтачкой горловины и пройм изделия с применением различных дополнений (кружево, тесьма). Утюжка изделия.

***Практическое повторение***

Виды работы. Изготовление нижней женской и детской сорочки, детского фартука, косынки или другого несложного изделия с прямыми, косыми, закругленными срезами.

**Самостоятельная работа**

Обработка горловины косой двойной обтачкой (выполняется по готовому крою).

**III четверть**

Обязанности по сохранению оборудования в мастерской. Проверка состояния и подготовка к работе инструмента и швейных машин. Правила техники безопасности при обращении с ними.

**Бытовая швейная машина с электроприводом**

***Теоретические сведения.*** Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, назначение, устройство, скорость, виды выполняемых работ. Правила безопасной работы на швейной машине с электроприводом. Механизмы регулировки швейной машины. Челночный комплект: разборка и сборка, назначение деталей. Роль электропривода в изменении скорости шитья. Разница в работе между швейной машиной с ножным приводом и швейной машиной с электроприводом.

***Умение.*** Работа на швейной машине с электроприводом.

***Упражнения***. Регулировка натяжения верхней и нижней ниток, разборка и сборка челночного комплекта.

***Практические работы***. Подготовка машины к работе. Пуск и остановка машины. Выполнение строчек на машине с электроприводом. Регулировка скорости вращения главного вала при помощи педали.

**Обработка мягких складок**

***Изделие***. Отделка изделия (мягкие складки).

***Теоретические сведения***. Значение мягких складок для отделки белья, легкого платья. Правила расчета ткани, кружев или шитья на мягкие складки при раскрое. Различие в обработке мягких складок при индивидуальном и массовом изготовлении изделий.

***Упражнение.*** Выполнение на образце мягких незаутюженных складок.

***Практические работ***ы. Разметка складок. Заметывание складок по надсечкам или копировальным стежкам.

**Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью**

***Изделие****.* Накладной карман.

***Теоретические сведения.*** Карман, назначение, фасоны. Отделочная строчка. Детали кармана с отворотом. Размер припусков на подгиб и отворот.

***Умение.***Работа по лекалу.

***Упражнение.*** Выполнение на образце накладных карманов гладкого с прямыми углами и закругленного с отворотом.

***Практические работы.*** Раскрой деталей кармана по лекалу. Обработка верхнего среза кармана швом вподгибку с закрытым срезом. Обтачивание отворота. Прокладывание мелких прямых стежков по линии подгиба закругленного среза и стягивание проложенной нитки для образования подгиба (или заметывание шва вподгибку с открытым срезом с закладыванием складочек в местах закруглений). Нанесение линии настрачивания кармана на изделие. Наметывание и соединение кармана с основной деталью отделочной строчкой по заданному размеру. Выполнение закрепки в отделочной строчке.

**Обработка подкройной обтачкой внешнего угла**

***Теоретические сведения***. Угол в швейном изделии (прямой, острый, тупой), применение. Подкройная обтачка. Значение надсечек. Обтачки из отделочной ткани.

***Упражнение.*** Обработка прямых и острых углов подкройной обтачкой на образцах.

***Практические работы***. Раскрой обтачки (по крою изделия и по лекалу). Обработка углов обтачкой на лицевую и изнаночную стороны. Выметывание канта при обработке детали подкройной обтачкой.

**Построение чертежа и раскрой фартука для работы**

***Изделие***. Фартук с нагрудником и бретелями, накладными карманами и сборками или мягкими складками по поясу.

***Теоретические сведения***. Растительные волокна (лен). Обработка стеблей льна и получение льняного волокна. Свойства льняного волокна (длина, прочность). Действие воды и тепла на льняное волокно. Фартук, фасоны, назначение фасонов, ткани для пошива, название деталей и контурных срезов. Одинарные и парные детали фартука. Правила экономного расходования ткани при раскрое.

Умение. Экономия ткани при раскрое изделия.

***Умение.*** Самостоятельная проверка раскладки выкройки и раскрой.

***Лабораторная работа***. Изучение свойств льняных волокон.

***Практические работы***. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину с учетом сборок или складок по линии пояса. Обозначение мест настрачивания карманов. Раскладка и крепление выкройки на ткани с учетом рисунка и долевой нити, припусков на швы.

**Соединение деталей изделия с помощью пояса**

**и обработка отделочной строчкой**

***Изделие***. Фартук для работы с нагрудником, накладными карманами, сборками и складками.

***Теоретические сведения***. Виды ткани (гладкокрашеная, печатная (набивная), пестротканная, меланжевая). Отделка тканей. Соединение поясом нижней части фартука и нагрудника.

***Умение.*** Ориентировка в работе по образцу изделия. Коллективное обсуждение последовательности операций пошива на основе предметной технологической карты. Краткая запись плана работы. Уточнение плана в процессе работы. Анализ качества выполненного изделия при сравнении с образцом.

***Практические работы.*** Настрачивание кармана. Собирание сборок или закладывание мягких складок. Обработка нижней части фартука подкройной обтачкой, верхнего среза карманов — швом вподгибку. Соединение накладным швом кармана с основной деталью изделия. Соединение обтачным швом парных деталей нагрудника с одновременным втачиванием бретелей. Соединение поясом нагрудника и нижней части фартука. Заметывание шва. Выполнение отделочной строчки на ширину лапки. Утюжка изделия.

***Практическое повторение***

Вид работы. По выбору изготовление фартука с нагрудником или без нагрудника для дежурного в столовой. Фартука для работы в столярной и слесарной мастерских. Нарядного фартука для участницы драмкружка.

**Самостоятельная работа**

Изготовление по готовому крою накладного прямого кармана размером 12x14 см, шириной отворота 3 см. Обработка и соедине ние кармана с основной деталью. Выполнение отделочной строчки с ориентиром на лапку.

**IV четверть**

**Виды предстоящих работ**.

**Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья**

***Изделие.*** Трусы-плавки с резинкой по поясу.

***Теоретические сведения.*** Трусы-плавки: назначение, фасоны, ткани для изготовления. Мерки для построения чертежа плавок. Название деталей и контурных срезов.

***Умение.*** Снятие и запись мерок.

***Упражнение.*** Построение чертежа в масштабе 1:4 под руководством учителя.

***Практические работы***. Снятие и запись мерок. Построение чертежа в натуральную величину. Изготовление и подготовка выкройки к раскрою. Выкройка накладной ластовицы. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. Обработка нижних срезов двойной косой обтачкой.

**Пошив поясного спортивного белья**

***Изделие.*** Трусы-плавки с резинкой по поясу.

***Теоретические сведения***. Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей по свойствам: способность к окраске, прочность, воздухопроницаемость, способность впитывать влагу (гигроскопичность). Действие воды, тепла, щелочей на ткани. Учет свойств тканей при использовании. Виды отделок нижних срезов трусов-плавок.

***Умение.*** Распознавание льняной ткани.

***Лабораторная работа***. Определение хлопчатобумажных и льняных тканей по внешнему виду, разрыву, на ощупь.

***Практические работы.*** Прокладывание прямых стежков по линии подгиба верхнего среза. Обработка накладной ластовицы и соединение ее накладным швом с основной деталью. Соединение запошивочным швом боковых срезов. Заготовка и соединение в кольцо по размеру нижнего среза косой обтачки. Обработка нижнего среза двойной косой обтачкой. Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. Вкладывание в подгиб эластичной тесьмы (резинка). Утюжка изделия.

**Ремонт одежды**

***Изделия.*** Заплата. Штопка.

***Теоретические сведения***. Эстетика одежды.

***Умение.*** Штопка изделия.

**Практические работы**. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой заплатки. Подготовка места наложения заплаты. Наметывание заплаты. Настрачивание заплаты накладным швом на швейной машине. Подготовка ткани под штопку. Выполнение штопки. Утюжка изделия.

**Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного убора**

***Изделие.*** Кепи. Берет.***Теоретические сведения***. Кепи и берет: назначение, фасоны, названия деталей и контурных срезов. Использование журналов мод для выбора фасонов. Мерки для построения чертежа основной детали (клина). Количество клиньев в зависимости от формы изделия. Расход ткани в зависимости от фасона изделия и рисунка ткани.

***Умение.*** Учет рисунка ткани при раскрое изделия.

***Практические работы***. Снятие и запись мерок. Построение чертежа клина и козырька под руководством учителя. Вырезание выкройки, раскладка ее на ткани и раскрой.

**Пошив летнего головного убора**

***Изделие***. Кепи из хлопчатобумажной ткани.

***Теоретические сведения***. Ткани для изготовления летних головных уборов. Материалы для отделки изделия (пуговицы, пряжки, эмблемы, тесьма).

Настрочной и расстрочной швы; характеристика. Использование при пошиве головных уборов.

***Умение.*** Складывание изделия.

***Упражнение***. Выполнение настрочного и расстрочного швов на образце.

***Практические работы***. Стачивание деталей головки, подкладки и козырька кепи. Отстрачивание козырька с ориентиром на лапку. Вкладывание подкладки в головку. Обработка козырька. Утюжка и складывание изделия.

**Самостоятельная работа**

Пошив головного убора по готовому крою.

**Тематическое планирование по трудовому обучению 6 класса 8 вида**

**272 часа 8 часов в неделю**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Тема урока** | **Кол-во**  **часов** |
|  | **РАЗДЕЛ «ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ»** |  |
| 1 | Цели и задачи обучения. | 1 |
|  | **РАЗДЕЛ «СВЕДЕНИЯ О ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЯХ»** |  |
| 2 | Швейные изделия | 1 |
| 3 | Отделочные материалы | 2 |
| 4 | Влажно-тепловая обработка швейных изделий | 2 |
|  | **РАЗДЕЛ «ПРЯДИЛЬНОЕ И ТКАЦКОЕ ПРОИЗВОДСТВО»** |  |
| 5 | Сведения о волокнах | 2 |
| 6 | Прядильное производство | 1 |
| 7 | Ткацкое производство | 1 |
| 8 | Отделка тканей | 4 |
| 9 | Дефекты тканей | 1 |
| 10 | Полотняное переплетение | 2 |
| 11 | Саржевое и сатиновое переплетение | 3 |
| 12 | Хлопчатобумажные ткани | 2 |
| 13 | Практическая работа: «Определение хлопчатобумажных тканей». | 2 |
| 14 | Закрепление пройденного | 2 |
|  | **РАЗДЕЛ «РЕМОНТ ОДЕЖДЫ»** |  |
| 15 | Заплата. | 3 |
| 16 | Подготовка изделия к ремонту. | 1 |
| 17 | Пришивание заплаты ручным способом на образце. | 3 |
| 18 | Самостоятельная работа. | 2 |
|  | **РАЗДЕЛ «ОБРАБОТКА ОБТАЧКОЙ СРЕЗА ТКАНИ»** |  |
| 19 | Виды срезов ткани | 1 |
| 20 | Обтачка. | 2 |
| 21 | Раскрой и стачивание обтачек. | 2 |
| 22 | Обработка деталей долевой обтачкой на изнаночную сторону. | 1 |
| 23 | Обработка среза поперечной обтачкой на лицевую сторону. | 2 |
| 24 | Косая обтачка | 1 |
| 25 | Раскрой и соединение косых обтачек | 2 |
| 26 | Обработка закругленного среза детали косой обтачкой | 2 |
| 27 | Обработка деталей косой обтачкой | 3 |
| 28 | Повторение и закрепление | 2 |
|  | **РАЗДЕЛ «ОБРАБОТКА ОБТАЧКОЙ СРЕЗА ТКАНИ»** |  |
| 29 | Косой срез ткани. | 1 |
| 30 | Построение чертежа косынки | 2 |
| 31 | Раскрой косынки для работы. | 1 |
| 32 | Составление плана пошива косынки | 2 |
| 33 | Обработка долевого и поперечного среза  косынки. | 2 |
| 34 | Обработка косого среза  косынки | 3 |
|  | **РАЗДЕЛ «ОБРАБОТКА СБОРОК»** |  |
| 35 | Сборки. | 2 |
| 36 | Выполнение сборок ручным способом | 2 |
| 37 | Выполнение сборок на образце. | 2 |
|  | **РАЗДЕЛ «ОБРАБОТКА МЯГКИХ СКЛАДОК»** |  |
| 38 | Мягкие складки. | 2 |
| 39 | Выполнение мягких складок на образце. | 4 |
|  | **РАЗДЕЛ «ВИДЫ МАШИННЫХ ШВОВ»** |  |
| 40 | Инструктаж по правилам безопасной работы в мастерской. | 1 |
| 41 | Виды машинных швов | 2 |
| 42 | Запошивочный шов. | 2 |
| 43 | Выполнение запошивочного шва | 3 |
| 44 | Надстрочной и расстрочной швы | 3 |
| 45 | Самостоятельная работа | 2 |
|  | **РАЗДЕЛ «ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ОДЕЖДЫ»** |  |
| 46 | Снятие мерок | 2 |
| 47 | Запись мерок. Размер изделия | 2 |
| 48 | Сведения о прибавках | 1 |
| 49 | Обозначение точек, отрезков и линий чертежа | 1 |
| 50 | Масштаб. Масштабная линейка. | 2 |
| 51 | Построение чертежей швейных изделий на швейных предприятиях | 2 |
| 52 | Закрепление пройденного | 2 |
|  | **РАЗДЕЛ «ПОШИВ ФАРТУКА НА ПОЯСЕ» -** |  |
| 53 | Фартук с закругленным срезом на поясе. | 2 |
| 54 | Снятие мерок | 1 |
| 55 | Построение чертежа. | 2 |
| 56 | Изготовление выкройки и подготовка деталей выкройки к раскрою | 4 |
| 57 | Раскрой и пошив фартука на поясе | 2 |
| 58 | Подготовка деталей фартука к обработке | 1 |
| 59 | Заготовка косой обтачки для обработки нижней части фартука | 2 |
| 60 | Обработка закругленного среза основной детали фартука. | 2 |
| 61 | Обработка верхнего среза фартука. | 1 |
| 62 | Обработка пояса. | 2 |
| 63 | Обработка верхнего среза фартука. | 2 |
|  | **РАЗДЕЛ «ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЫКРОЙКИ И РАСКРОЙ ПЛЕЧЕВОГО БЕЛЬЕВОГО ИЗДЕЛИЯ С ЗАКРУГЛЕННЫМ СРЕЗОМ»** |  |
| 64 | Способы перевода контурных линий | 2 |
| 65 | Изделие – нижняя сорочка с круглым вырезом. | 2 |
| 66 | Измерения человеческой фигуры. | 2 |
| 67 | Построение чертежа выкройки сорочки. | 2 |
| 68 | Изготовление выкройки нижней сорочки с круглым вырезом в натуральную величину. | 2 |
| 69 | Раскрой плечевого бельевого изделия. | 2 |
| 70 | Подготовка деталей кроя сорочки к обработке | 2 |
|  | **РАЗДЕЛ «ОБРАБОТКА КОСОЙ ОБТАЧКОЙ ЗАКРУГЛЕННОГО СРЕЗА В ПЛЕЧЕВОМ БЕЛЬЕВОМ ИЗДЕЛИИ»** |  |
| 71 | Подготовка деталей кроя. | 2 |
| 72 | Составление плана пошива сорочки с круглым вырезом | 2 |
| 73 | Обработка боковых и плечевых срезов. | 3 |
| 74 | Обработка выреза горловины сорочки. | 3 |
| 75 | Обработка пройм изделия. | 2 |
| 76 | Обработка нижнего среза изделия. | 2 |
| 77 | Окончательная отделка изделия. | 3 |
|  | **РАЗДЕЛ «ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОВТОРЕНИЕ»** |  |
| 78 | Практическое повторение. | 2 |
| 79 | Самостоятельная работа | 2 |
|  | **РАЗДЕЛ «ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ»** |  |
| 80 | Инструктаж по правилам безопасной работы в мастерской. | 2 |
|  | **РАЗДЕЛ «БЫТОВАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ»** |  |
| 81 | Бытовая швейная машина с электроприводом. Организация рабочего места. | 3 |
| 82 | Устройство электропривода | 2 |
| 83 | Рабочие механизмы бытовой швейной машины. | 2 |
| 84 | Механизмы регулировки бытовой швейной машины. | 2 |
| 85 | Знакомство с деталями швейной машинки | 2 |
| 86 | Наименование деталей швейной машинки | 2 |
|  | **РАЗДЕЛ «ОБРАБОТКА КАРМАНОВ В ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЯХ»** |  |
| 87 | Накладные карманы. | 2 |
| 88 | Изготовление образца гладкого накладного кармана. | 3 |
| 89 | Обработка накладного кармана с отворотом | 2 |
| 90 | Обработка отворота | 2 |
| 91 | Обработка боковых и нижнего срезов кармана овальной формы с отворотом | 3 |
|  | **РАЗДЕЛ «ОБРАБОТКА ПОДКРОЙНОЙ ОБТАЧКОЙ ВНЕШНЕГО УГЛА»** |  |
| 92 | Подкройная обтачка. | 2 |
| 93 | Обработка углов подкройной обтачкой на образце. | 4 |
|  | **РАЗДЕЛ «ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА И РАСКРОЙ ФАРТУКА ДЛЯ РАБОТЫ»** |  |
| 94 | Фартук с нагрудником и бретелями, накладными карманами, мягкими складками по поясу. | 3 |
| 95 | Построение чертежа. | 3 |
| 96 | Изготовление выкройки и раскрой фартука. | 3 |
|  | **РАЗДЕЛ «СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ С ПОМОЩЬЮ ПОЯСА И ОБРАБОТКА ОТДЕЛОЧНОЙ СТРОЧКОЙ»** |  |
| 97 | Подготовка ткани к раскрою | 1 |
| 98 | Раскладка деталей выкройки на ткани и раскрой | 2 |
| 99 | Соединение деталей изделия с помощью пояса. | 1 |
| 100 | Обработка нижней части фартука. | 2 |
| 101 | Обработка карманов. | 2 |
| 102 | Обработка нагрудника. | 2 |
| 103 | Соединение деталей изделия с помощью пояса. | 3 |
| 104 | Контрольная работа | 2 |
|  | **РАЗДЕЛ «ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА И РАСКРОЙ ПОЯСНОГО СПОРТИВНОГО БЕЛЬЯ»** |  |
| 105 | Трусы-плавки с резинкой по поясу. | 3 |
| 106 | Построение чертежа. | 2 |
| 107 | Раскладка выкройки на ткани и раскрой. | 3 |
|  | **РАЗДЕЛ «ПОШИВ ПОЯСНОГО СПОРТИВНОГО БЕЛЬЯ»** |  |
| 108 | Сравнение  хлопчатобумажных и льняных тканей. | 1 |
| 109 | Лабораторная работа: «Определение хлопчатобумажных и льняных тканей». | 3 |
| 110 | Изделие - трусы-плавки с резинкой по поясу. Обработка накладной ластовицы. | 3 |
| 111 | Обработка боковых срезов. | 3 |
| 112 | Обработка нижнего среза. | 3 |
| 113 | Обработка верхнего среза. | 3 |
| 114 | Окончательная отделка изделия | 2 |
|  | **РАЗДЕЛ «РЕМОНТ ОДЕЖДЫ»** |  |
| 115 | Штопка. | 2 |
| 116 | Выполнение штопки. | 3 |
| 117 | Наложение заплаты. | 2 |
| 118 | Выполнение ремонта одежды. Наложение заплаты накладным швом. | 2 |
|  | **РАЗДЕЛ «ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЫКРОЕК ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ЛЕТНЕГО ГОЛОВНОГО УБОРА»** |  |
| 119 | Летние головные уборы | 3 |
|  | Кепи. Снятие мерок | 2 |
| 120 | Построение чертежа. | 2 |
|  | **РАЗДЕЛ «ПОШИВ ЛЕТНЕГО ГОЛОВНОГО УБОРА** |  |
| 121 | Кепи. | 2 |
| 122 | Настрочной и расстрочной швы. | 2 |
| 123 | Выполнение настрочного и расстрочного швов на образце. | 3 |
| 124 | Обработка деталей головного убора. | 2 |
| 125 | Обработка козырька. | 3 |
| 126 | Соединение подкладки, козырька с головкой изделия. | 2 |
| 127 | Контрольная работа. Подведение итогов за год. | 2 |